**腹腔镜手术器械及鼻内镜手术器械配置和参数**

**第一部分：腹腔镜手术器械部分（原装进口） 设备数量：两套**

**配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **腹腔镜及胆道手术器械** | **数量** |
| **\***HOPKINS® II 30°内窥镜，直径10 mm，工作长度310 mm，带光纤接口，可高温高压消毒 | 2 |
| 纤维导光束，直型接头, 总长度250cm，直径4.8mm，连接光源接口的手持部位为圆柱形 | 2 |
| 穿刺器，金字塔尖，进气开关，多功能阀，尺寸 11mm，工作部分长度 120mm | 4 |
| 穿刺器，带金字塔尖，带进气开关，多功能阀，尺寸 6mm，工作部分长度 105mm | 4 |
| 转换器 | 2 |
| 气腹针，带LUER锁，尺寸 2.1mm，工作部分长度 130mm | 2 |
| 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 尺寸5 mm， 长360mm | 2 |
| 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 右弯， 尺寸5 mm， 长360mm | 2 |
| 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 单动钳头， 无创， 弯， 尺寸5 mm， 长360mm | 2 |
| 吸引管，抗返流表面，双向开关，用于单手控制 | 2 |
| 剪刀，可旋转， 可拆卸， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动剪刃， 弯曲， 尺寸5 mm， 长360mm | 2 |
| 电凝电极，L形， 精细，带电凝连接头，外径5 mm， 长360mm | 2 |
| 持针器，人体工程学直柄带锁扣，锁扣按钮朝右，钳口左弯 | 2 |
| 抓钳，可旋转，可拆卸，带清洗灌流接口，双动钳口，尺寸 10mm，工作部分长度 360mm | 2 |
| 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 无创， 带孔， 尺寸5 mm， 长360mm | 2 |

**鼻内镜及手术器械配置和参数**

**第二部分：鼻内镜及手术器械部分（原装进口） 设备数量：一套**

**配置清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **鼻内镜及手术器械配置清单和参数** | **数量** |
| **\***HOPKINS II 0°鼻内镜，直视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角75° | 1 |
| **\***HOPKINS II 30°鼻内镜，直视式，外径4.0mm，工作长度180mm，视场角80° | 1 |
| 氙灯光源灯泡 | 1 |
| 纤维导光束，直型接头, 总长度230cm， 直径3.5mm，连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形 | 1 |
| 剥离子，双端 | 1 |
| 剥离子，双头，一端半尖，一端钝头 | 1 |
| 刀，镰状，尖头 | 1 |
| 刮匙，长方形，小号 | 1 |
| 探针，双头 | 1 |
| 鼻钳，组织损伤小，直 | 1 |
| 鼻钳，组织损伤小，钳口上弯45° | 1 |
| 鼻钳，直 | 1 |
| 鼻钳，上弯45° | 1 |
| 咬切钳，上开口反向咬切. | 1 |
| 吸引管，带控制孔，弯角 | 1 |
| 吸引管，LUER锁，长弯 | 1 |
| 咬切钳，上弯40°，非贯穿型 | 1 |
| 咬切钳，环形切开 | 1 |
| 剪刀，细杆，锯齿形 | 1 |
| 咬切钳，大弯，固定开口，下弯曲115° | 1 |
| 鼻剪，锯齿状，直 | 1 |
| 鼻科器械消毒盒 | 1 |
| 鼻内镜消毒盒 | 1 |

**三.其它**

3.1 本地化的售后服务，在兰州有维修工程人员大于4人（提供制造厂商培训认证书复印件)

 3.2 能够提供维修、备机服务

 3.3 \*为必须提供支持的文件