**窗口对讲机参数**

柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。

双向对讲：支持窗口内外对讲。

自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。

录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。

音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。

供电方式：DC12V/0.2A。

主机扬声器阻抗功率：8Ω,1.5W

分机扬声器阻抗功率：8Ω,1.2W

主机咪头灵敏度：-51±2db

分机咪头灵敏度：-44±2db

工作温度：-20℃ ～ +60℃

工作湿度：10% ～ 90%

主机尺寸：80x150x55mm

分机尺寸：￠64x18mm

话筒长度：360mm